Ogłoszenie powiązane:

[**Ogłoszenie nr 77941-2013 z dnia 2013-05-16 r.**](http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=77941&rok=2013-05-16) Ogłoszenie o zamówieniu - Frombork  
Opracowaniem objęto część działki nr 285.2 będącą własnością gminy Frombork Powierzchnia terenu rekreacyjnego wynosi- 857,50 m2 = ok. 0,86 ha. Dostęp do terenu z drogi gruntowej będącej w zasobach gminy. Projekt zagospodarowania...  
Termin składania ofert: 2013-06-03

**Frombork: Wykonanie placu rekreacyjnego w Narusie.**  
**Numer ogłoszenia: 114481 - 2013; data zamieszczenia: 17.06.2013**  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 77941 - 2013r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Urząd Miasta i Gminy, ul. Młynarska 5 A, 14-530 Frombork, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 55 2440660, faks 55 2440661.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Wykonanie placu rekreacyjnego w Narusie..

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Opracowaniem objęto część działki nr 285.2 będącą własnością gminy Frombork Powierzchnia terenu rekreacyjnego wynosi- 857,50 m2 = ok. 0,86 ha. Dostęp do terenu z drogi gruntowej będącej w zasobach gminy. Projekt zagospodarowania terenu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych teren należy uporządkować, wyrównać skarpy. Zniwelować teren według rysunku - Przekrój A-A z zachowaniem spadku terenu wynoszącego 0,5% w kierunku drogi. Wybudować wiatę drewnianą w miejscu oznaczonym na Projekcie Zagospodarowania Terenu nr 1 jak pokazano na załączonym rysunku szczegółowym. Wybudować kominek w miejscu oznaczonym na Projekcie Zagospodarowania Terenu nr 2 jak pokazano na załączonym rysunku szczegółowym i wokół niego wykonać posadzkę z kamienia, polbruku, terakoty lub cegły. Wykonać krąg kamienny pod ognisko polnym o średnicy wewnętrznej 2,80 m w miejscu oznaczonym na Projekcie Zagospodarowania Terenu nr 3. Ustawić typowy WC przenośny wypożyczony (lub kupiony) w miejscu oznaczonym na Projekcie Zagospodarowania terenu nr 5. Wykonać pergolę drewnianą, po obu stronach alejki przy wejściu na teren, w miejscu oznaczonym na Projekcie Zagospodarowania Terenu nr 4. Pod skarpami na całym obwodzie placu wykonać pas terenu szer. 1,0 m wyłożony kamieniem polnym. Nawierzchnia utwardzona. Dla wygody użytkowników proponuje się wykonanie nawierzchni utwardzonej na alejce i placu przed projektowaną wiatą oraz przed kominkiem. Proponuje się wykonać nawierzchnię utwardzoną z kamienia polnego, ubitego tłucznia lub drewnianą z elementów w postaci wyciętych krążków z bali drewnianych wys. 25 cm, dobrze zaimpregnowanych przed wilgocią, obsypanych wokół żwirem. Pod posadzkę należy wybrać ziemię o grubości 30 cm, uformować podłoże ze spadkiem 0,5% w kierunku drogi gminnej, ułożyć czarną folię dla izolacji przerastania chwastów, ułożyć warstwą piasku gr. 10 cm i w niej ułożyć na sztorc przygotowane zaimpregnowane krążki bali. Sukcesywnie w miarę układania posadzki drewnianej należy uzupełnić wolne przestrzenie drobnym żwirem. Z tym, że przy samym kominku należy zastosować nawierzchnię z kamienia (alternatywnie mogą to być płytki klinkierowe). Nawierzchnię należy wykonać po zakończeniu prac budowlanych, o których wyżej. Zieleń. Wzmocnić skarpy, obsypać humusem i obsiać trawą. Teren pod skarpami umocnić kamieniem polnym. Posadzić drzewa i krzewy w miejscu wskazanym na Projekcie Zagospodarowania Terenu, wzdłuż granicy z drogą gruntową należy zasadzić pnącze w tym także przy obu pergolach. Pozostałą część terenu wyrównać, ułożyć na nim warstwę humusu gr. 5 cm i obsiać trawą. Na dojściu od alejki do WC należy ułożyć w trawie płytki betonowe o wymiarach 50 x 50cm..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.21.21.40-9.

**SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

* **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** tak, projekt/program: Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4-Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi..

**SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 17.06.2013.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 2.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

* Jacek Fidura, >>BOB<<, Lipowina 1/2,, 14-500 Braniewo, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia** *(bez VAT)*: 165843,45 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

* **Cena wybranej oferty:** 130703,71
* **Oferta z najniższą ceną:** 130703,71 **/ Oferta z najwyższą ceną:** 149374,45
* **Waluta:** PLN.

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork

/-/ Krystyna Lewańska